Error feedback

Ki =lqr(a, b, diag([50 40 25 25 23 11]), diag([0.2 0.1]))

State feedback

Ki = lqr(a, b, diag([0 0 0 7 1 7]), 0.01)